Российская Федерация
Ростовская область
Октябрьский район

Муниципальное образование «Каменоломненское городское поселение»
Администрация Каменоломненского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

    21.06.2010 г.                                                   № 157                                            р. п. Каменоломни

О мерах по улучшению противопожарного водоснабжения на территории Каменоломненского городского поселения

В целях улучшения организации тушения пожаров и реализации первичных мер пожарной безопасности на территории Каменоломненского городского поселения, в соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», руководствуясь п.10 ч.1 ст.30 Устава муниципального образования «Каменоломненское городское поселение»,  
Постановляю:

1. Утвердить Порядок содержания и эксплуатации источников противопожарного водоснабжения на территории Каменоломненского городского поселения согласно приложению 1.
2. Специалисту по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС (Мухиной С.Н.) до 30.06.2010г. разработать и утвердить план основных мероприятий по улучшению противопожарного водоснабжения на территории Каменоломненского городского поселения на 2010г., согласовать его с ОГПН по Октябрьскому району и ГУ «28 ОФПС по Ростовской области» (Панковым Л.И.).  В плане предусмотреть:
2.1. проведение инвентаризации, организацию учета и закрепление источников противопожарного водоснабжения за предприятиями, организациями и учреждениями в границах Каменоломненского городского поселения;
2.2. замену пришедших в негодность пожарных гидрантов;
2.3. подготовку источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды;
2.4. регулярный осмотр источников противопожарного водоснабжения в целях проверки их исправности и обеспечения подъездных путей к ним;
2.5. установку новых пожарных гидрантов в удаленных местах от источников противопожарного водоснабжения.
3. Обнародовать настоящее постановление в следующем информационном бюллетени.
4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на Колиниченко Б.А. - заместителя Главы администрации, - председателя КЧС и ПБ городского поселения. 
                
                      Глава 
Каменоломненского городского
                  поселения                                                                                               В.П. Каколевский

Приложение 1
к постановлению Администрации Каменоломненского городского поселения
от 21.06.2010 г. № 157

Порядок
содержания и эксплуатации источников противопожарного водоснабжения 
на территории Каменоломненского городского поселения

1. Основные понятия

1.1. В настоящем Порядке применяются следующие понятия:
1.1.1. источники наружного противопожарного водоснабжения (далее - источники ППВ) - наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами и водные объекты, используемые для целей пожаротушения;
1.1.2. пожарный гидрант - техническое устройство, предназначенное для забора воды из водопровода передвижной пожарной техникой;
1.1.3. противопожарное водоснабжение - комплекс инженерно-технических сооружений, предназначенных для забора и транспортировки воды, хранения ее запасов и использования для целей пожаротушения.
1.2. Настоящий Порядок разработан на основе действующих нормативно-правовых документов и предназначен для использования при определении взаимоотношений между органом местного самоуправления, организациями водопроводного хозяйства независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы, имеющими в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, с Федеральной противопожарной службой (далее - ФПС) и применяется в целях упорядочения содержания и эксплуатации источников ППВ на территории Каменоломненского городского поселения.
1.3. Содержание и эксплуатация источников ППВ - комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер, предусматривающих:
1.3.1. эксплуатацию источников ППВ в соответствии с нормативными документами;
1.3.2. финансирование мероприятий по содержанию и ремонтно-профилактическим работам;
1.3.3. возможность беспрепятственного доступа к источникам ППВ, в том числе при проверке их силами ФПС;
1.3.4. проверку работоспособности и поддержание в исправном состоянии, позволяющем использовать источники ППВ для целей пожаротушения в любое время года;
1.3.5. установку соответствующих указателей источников ППВ согласно требованиям нормативных документов по пожарной безопасности;
1.3.6. очистку мест размещения источников ППВ от мусора, снега и наледи;
1.3.7. проведение мероприятий по подготовке источников ППВ к эксплуатации в условиях отрицательных температур;
1.3.8. немедленное уведомление организацией водопроводного хозяйства сил ФПС о невозможности использования источников ППВ из-за отсутствия или недостаточного давления воды в водопроводной сети и других случаях невозможности забора воды из источников ППВ;
1.3.9. своевременное уведомление предприятиями, учреждениями, имеющими в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, организации водопроводного хозяйства в случае передачи устройств и сооружений для присоединения к системам коммунального водоснабжения другому собственнику, а также при изменении реквизитов, правового статуса, организационно-правовой формы.
1.4. Вопросы взаимодействия между организацией водопроводного хозяйства, иными организациями с силами ФПС в сфере содержания и эксплуатации источников ППВ регламентируются соглашениями о взаимодействии и (или) договорами.
1.5. Указатели источников ППВ выполняются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытания» (утвержден постановлением Госстандарта России от 19 сентября 2001 г. № 387-ст).
Установку на видных местах указателей пожарных гидрантов согласно требованиям норм пожарной безопасности обязаны обеспечить в соответствии с Правилами пользования коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации организации водопроводного хозяйства, предприятия, учреждения, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ.

2. Содержание источников противопожарного водоснабжения

2.1. Пожарные гидранты, пожарные водоемы (резервуары), искусственные водные объекты, предназначенные для обеспечения пожарной безопасности, разрешается использовать только для целей пожаротушения.
2.2. Организации водопроводного хозяйства, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, осуществляют комплекс организационно-правовых, финансовых, инженерно-технических мер по их содержанию и эксплуатации. При отсутствии на территории муниципального образования вышеперечисленных организаций меры по содержанию и эксплуатации источников ППВ осуществляют органы местного самоуправления.
2.3. ФПС в соответствии с заключенными соглашениями рекомендовать:
2.3.1. осуществлять проверку источников ППВ на предмет использования их для целей пожаротушения совместно с представителями организаций водопроводного хозяйства;
2.3.2. не менее чем за одни сутки извещать руководство организаций водопроводного хозяйства о предстоящей плановой проверке источников ППВ;
2.3.3. в установленном порядке сообщать представителю организации водопроводного хозяйства обо всех обнаруженных при проверке неисправностях и недостатках в организации содержания и эксплуатации источников ППВ.

3. Ремонт и реконструкция источников ППВ

3.1. Технические характеристики источников ППВ после ремонта и реконструкции должны соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.
3.2. Временное снятие пожарных гидрантов с водопроводной сети допускается в исключительном случае при неисправности, устранение которой не может быть осуществлено без демонтажа пожарного гидранта или его элементов на срок не более суток. Производство данного вида работ допускается по предварительному уведомлению сил ФПС, осуществляющих тушение пожаров.
3.3. Рекомендовать организациям водопроводного хозяйства, имеющим в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, уведомлять силы ФПС, осуществляющие тушение пожаров:
3.3.1. о случаях ремонта или замены источников ППВ;
3.3.2. об окончании ремонта или замены источников ППВ.
3.4. По окончании работ по ремонту источников ППВ силы ФПС вправе проводить контрольную проверку их состояния.
3.5. Работы, связанные с монтажом, ремонтом и обслуживанием источников ППВ, должны выполняться в порядке, установленном федеральным законодательством.

4. Испытание источников ППВ

4.1. Под испытанием водопроводных сетей с установленными на них пожарными гидрантами подразумевается проверка их работоспособности путем технического осмотра и пуска воды с последующим сравнением фактического расхода с требуемым по нормам на цели пожаротушения. Испытания проводятся во время приемки их в эксплуатацию и не реже чем через каждые 6 месяцев. Испытания должны проводиться в часы максимального водопотребления на хозяйственно-питьевые и производственные нужды. Испытания проводятся в соответствии с установленными методиками.
4.2. Испытания источников ППВ проводятся организациями водопроводного хозяйства в соответствии с действующим законодательством.

5. Учет и проверка источников ППВ

5.1. Организациям водопроводного хозяйства, иным организациям, имеющим в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении ППВ, необходимо предоставлять в Администрацию поселения сведения о наличии источников ППВ для осуществления их учета.
5.2. В целях постоянного контроля за состоянием источников ППВ организации водопроводного хозяйства, предприятия и учреждения, которые их содержат и эксплуатируют, должны осуществлять их проверки и испытания.
5.3. Организации водопроводного хозяйства, иные организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении и оперативном управлении источники ППВ, заводят на них учетные карточки, в которых указывают их номер, адрес, дату установки, технические характеристики и все виды произведенных работ по их обслуживанию.
5.4. Силы ФПС, осуществляющие тушение пожаров, в соответствии с соглашениями имеют право проверок состояния источников ППВ.
5.5. При обследовании пожарных гидрантов проверяется:
5.5.1. очищенность от грязи, льда, снега крышки колодца, а также наличие крышки гидранта и ее утепленность в условиях пониженных температур;
5.5.2. наличие на видном месте указателя гидранта и его освещенность в темное время суток;
5.5.3. возможность беспрепятственного подъезда к гидранту;
5.5.4. герметичность и смазка резьбового соединения и стояка;
5.5.5. герметичность колодца от проникновения грунтовых вод;
5.5.6. работа затравочного отверстия.
5.6. Проверка пожарных гидрантов должна проводиться при выполнении условий:
5.6.1. опробование гидрантов с пуском воды разрешается только при плюсовых температурах наружного воздуха;
5.6.2. при отрицательных температурах от 0 до минус 15 градусов допускается только внешний осмотр гидранта без пуска воды;
5.6.3. не допускается открытие крышек колодца для внешнего осмотра при температурах ниже 15 градусов во избежание потерь тепла из колодца.
5.7. При обследовании пожарных водоемов (резервуаров) проверяется:
5.7.1. наличие на видном месте указателя водоема в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытания» (утвержден постановлением Госстандарта России от 19 сентября 2001 г. № 387-ст);
5.7.2. возможность беспрепятственного подъезда к водоему;
5.7.3. наполненность водоема водой и возможность его пополнения;
5.7.4. наличие площадки перед водоемом для забора воды;
5.7.5. утепленность горловины пожарного резервуара при эксплуатации в условиях отрицательных температур.
5.8. При проверке других источников ППВ устанавливается наличие подъезда и возможность забора воды из них в любое время года.

И.о. специалиста по делопроизводству, 
        архивной работе	                                                                                    Т.В. Попова